长春绕城高速公路2026年养护专项工程（路面、桥梁部分）施工招标

中标候选人公示（附件内容）
一、中标候选人对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；承诺的项目经理和项目总工姓名、相关证书名称和编号；填报的企业项目业绩等内容公示：
标段：YH01
第一中标候选人：
	投标人名称
	吉林省交通实业发展有限公司、陕西交控交通工程有限公司

	统一社会信用代码
	91220000MA14YR1756、91610000220542936X

	资质类型、等级
	联合体牵头人（吉林省交通实业发展有限公司）： 
路基路面养护资质甲级；2、桥梁养护资质甲级；

3、交通安全设施养护资质（可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程）；4、隧道养护资质甲级。 
联合体成员（陕西交控交通工程有限公司）： 
路基路面养护资质甲级；2、桥梁养护资质甲级；

3、交通安全设施养护资质（可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程）；4、隧道养护资质甲级。


	计划工期
	2026年8月30日～2026年11月15日，共计77日历天。

	质量要求
	交工验收的质量评定：合格。

	安全目标
	施工期间不发生一般及以上等级生产安全事故。

	主

要

人

员
	拟任职务
	项目经理
	姓名
	赵志娟

	
	技术职称、职称专业及证书编号
	工程师
	公路工程
	00027345

	
	建造师注册证书专业及注册编号
	一级公路工程、陕1612017201717874

	
	安全生产考核合格证书编号
	陕交安B20G02320

	
	拟任职务
	项目总工
	姓名
	王新通

	
	技术职称、职称专业及证书编号
	高级工程师、交通工程专业、0077845

	企业业绩
	项目名称
	工程主要内容
	交工时间

	
	2024年高速公路养护工程（路基、桥涵交安及
收费站路面）
	养护工程（路基、桥涵
、交安及收费站路面）
	2024年11月20日

	
	长春绕城高速公路2024年养护专项工程（桥梁
部分）QL01标段
	桥梁养护
	2024年10月20日

	
	长春绕城高速公路2025年养护专项工程
CRYHO2标段（桥梁工程）
	桥梁养护
	2025年10月14日

	
	
	
	


第二中标候选人：
	投标人名称
	北京首发公路养护工程有限公司

	统一社会信用代码
	91110115757737725M

	资质类型、等级
	1、路基路面养护甲级

2、桥梁养护甲级

3、隧道养护甲级
4、交通安全设施养护资质


	计划工期
	2026年8月30日～2026年11月15日，共计77日历天。

	质量要求
	交工验收的质量评定：合格。

	安全目标
	施工期间不发生一般及以上等级生产安全事故。

	主

要

人

员
	拟任职务
	项目经理
	姓名
	刘状

	
	技术职称、职称专业及证书编号
	中级工程师
	道路与桥梁施工
	ZGC05128268

	
	建造师注册证书专业及注册编号
	注册专业：公路工程；注册编号：京1112022202303818

	
	安全生产考核合格证书编号
	京交安B19G04482

	
	拟任职务
	项目总工
	姓名
	杨婉怡

	
	技术职称、职称专业及证书编号
	资格名称:高级工程师;专业:道路与桥梁施工;证书编号:ZGB05066802

	企业业绩
	项目名称
	工程主要内容
	交工时间

	
	高速公路部分路段及匝道路面病害处理（2024-2025）
	路面病害处理
	2025年6月4日

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第三中标候选人：

	投标人名称
	河南万里交通科技集团股份有限公司

	统一社会信用代码
	91411000747429606H

	资质类型、等级
	路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质

	计划工期
	2026年8月30日～2026年11月15日，共计77日历天。

	质量要求
	交工验收的质量评定：合格。

	安全目标
	施工期间不发生一般及以上等级生产安全事故。

	主

要

人

员
	拟任职务
	项目经理
	姓名
	陈亚楠

	
	技术职称、职称专业及证书编号
	高级工程师
	道路与桥梁工程专业
	B202109131100181

	
	建造师注册证书专业及注册编号
	公路工程、豫1412024202500564

	
	安全生产考核合格证书编号
	豫交安B18G00196

	
	拟任职务
	项目总工
	姓名
	侯俊莉

	
	技术职称、职称专业及证书编号
	高级工程师、道路与桥梁工程、B202009131100185

	企业业绩
	项目名称
	工程主要内容
	交工时间

	
	尉许高速公路路面大修二期工程施工第LMGZ-1标段
	LMGZ-1标段由S83 K86+000-K108+000，全长22km，公路等级为高速公路，沥青混凝土路面。完成 主要工程：凿除10cm厚混凝土、铣刨沥青混凝土路面 （厚4cm）、精铣刨、改性乳化沥青黏层（撒布量 0.4L/m2）、SBS改性沥青同步碎石封层、厚4cm上面 层（AC-13，玄武岩）、厚5cm上面层（AC-13，玄武 岩）、现浇混凝土加固土路肩C20、碎石盲沟、 φ6cmPVC排水管、沥青混凝土拦水带、硅酮类灌封胶 、密封胶灌封、地聚物注浆；拆除混凝土排水沟、拆 除拦水带、土路肩（已硬化）拆除、土工布、C25现浇混凝土急流槽、排水沟碎石回填；C40桥面防水混凝土（厚10cm）、HRB400钢筋；拆除原有中央分隔带开口护栏、SBm级中央分隔带开口护栏、热熔型涂料路面标线、振动标线、彩色防滑标线、突起路标、 附着式轮廓标、新增防眩板。


	2022年8月17日


二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示：无
